Внимание!!! 

Юридическая компания Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информации свяжитесь по телефону; +7 (700) 978-57-55.


	"СОГЛАСОВАНО"                              "УТВЕРЖДАЮ"

Пред. профкома                                    I- Вице президент

__________ …..              ___________ …….
      "___"______20…г                    "___"_______20…г

ИНСТРУКЦИЯ № 

по безопасности и охраны труда для 

машиниста бульдозера

г. …. – 20… год
	К самостоятельному управлению бульдозером допускают лиц, достигших 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж (вводный и на рабочем месте), прошедших специальное обучение по утвержденной  программе,  стажировку и проверку знаний квалификационной комиссией и имеющих  допуск (удостоверение) на право управления бульдозером. 
Перед началом работы машинист ОБЯЗАН произвести наружный осмотр машины, проверить техническое состояние бульдозера:

а) исправность механизмов управления;

б) гидравлического механизма подъема тормозной системы;

в) блокирующих устройств;

г) освещения и сигнализации;

д) всех контрольно-измерительных приборов;

е) замков дверей кабины, подножек, стекол или защитных стекол на окнах.

При комплексной механизации производственного процесса машинист бульдозера должен быть ознакомлен с основными правилами по охране труда, относящимися к каждой машине, участвующей в процессе. Знать и применять систему принятой сигнализации.

Во время работы запрещается: 

а) передавать управление машиной другому лицу;



	б) оставлять машину с работающим двигателем;

в) перевозить в кабине людей, кроме лиц, проходящих практическую подготовку;

г) сидеть или стоять на раме и других частях машины;

д) удалять руками камни, комки земли и другие предметы из-под рабочего органа машины;

е) стоять вблизи гусениц трактора или колес машины;

ё) отцеплять машину от трактора до полной остановки агрегата.

По окончании работы машинист ОБЯЗАН подготовить бульдозер к сдаче сменщику:

а) очистить бульдозер от грязи и пыли;

б) подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части;

в) поставить на указанное место;

г) выключить двигатель и выключить тормоз.

Оформить в журнале прием-сдачу смены, сделать запись о техническом состоянии машины, сообщить сменщику о неисправностях. 

Директор АТЦ              ___________     …..
Гл. тех. рук-ль              ___________      …

	



