**Внимание!!!**

**Юридическая компания Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь по телефону; +7 (700) 978-57-55.**



**ИНСТРУКЦИИЯ**

**ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОРАБА**

**г. ………20…. г.**

 **«УТВЕРЖДАЮ»**

 **Директор ТОО «ZhagSar»**

 **……**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 **"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20….г.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОРАБА**

1. **Общие требования безопасности**
	1. К самостоятельной работе в качестве Прораба допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу:
2. вводный инструктаж;
3. внеплановый и целевой инструктажи;
4. инструктаж по пожарной безопасности;
5. первичный инструктаж на рабочем месте;
6. инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Прораб должен:

1. проходить повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
2. пройти проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;
3. выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;
4. использовать безопасные методы труда;
5. выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, а также сигналов, подаваемых составителями поездов, водителями транспортных средств;
6. быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

1.3. Прораб должен знать:

1. действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;
2. общее устройство применяемого оборудования, в том числе систем вентиляции;
3. устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;
4. требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;
5. место расположения аптечек;
6. правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
7. требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
8. уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.
	1. Прораб в работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

* 1. Во время работы на прораба могут воздействовать следующие опасные факторы:

-падающие с высоты предметы и инструмент;

-повышенная температура промывочных растворов;

-повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

1.5. Прораб должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.6. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, Прораб несет ответственность согласно действующему законодательству.

1. **Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Перед началом работы Прораб должен:

* заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;
* установить последовательность выполнения операций;
* осмотреть свое рабочее место;
* включить в работу систему вентиляции;
* проверить наличие ограждений и предохранительных устройств;
* проверить наличие и исправность инструмента, измерительных приборов, шаблонов, а также наличие их на стеллажах и ремонтных установках запасных частей и материалов;
* проверить наличие противопожарных средств;
* проверить исправность трапов, мостиков, обеспечить их надежную установку;
* убедиться в надежности освещенности рабочего места.
1. **Требования безопасности во время работы.**

3.1. Быть внимательным во время работы.

3.2. Следить за правильным выполнением приемов работы персоналом комплекта.

3.3. Регулярно и тщательно проводить профилактический осмотр машин.

3.4. Снятие ограждений машин проводить только на остановленной машине и обесточенном электродвигателе.

3.5. Пользоваться только установленными проходами. Перелезать через машины и подлезать под них запрещается.

3.6. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

3.7. Запрещается производить осмотр и ремонт электросетей, электроаппаратуры и электроустановок, замену электроламп, а также прикасаться к токоведущим частям и неизолированным проводам.

3.8.При наладке и ремонте машин:

 -тщательно проверить исправность отдельных деталей;

-не оставлять выступающих частей на открытых вращающихся деталях;

-производить тщательное крепление болтов;

3.9. Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями, снятыми деталями.

### 3.11. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

### 3.14. Перед использованием приставных лестниц убедиться в ее исправности, проверить наличие на их тетивах инвентарного номера, даты следующего испытания, принадлежность цеху, наличие наконечников и стяжек, отсутствие сколов.

3.15. Перед пуском машины в работу предупредить окружающих условным сигналом.

1. **Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении аварийной ситуации прораб обязан прекратить работу, немедленно сообщить руководству и далее выполнять его команды.

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.4. При загорании, могущем привести к взрыву, необходимо:

 -немедленно сообщить в пожарную охрану;

 -приступить к ликвидации пожара;

 -организовать эвакуацию людей;

 -организовать встречу пожарной части.

 При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

4.5. При повреждении изоляции электрооборудования прекратить работу, поставить в известность мастера и возобновлять работу только после устранения повреждений.

* 1. В случае получения травмы или заболевании мастер должен прекратить работу, передать обязанности другому лицу, поставить в известность руководства и обратиться в медпункт.
1. **Требования безопасности по окончании работы**

5.1.По окончании работы прораб должен:

 -привести в порядок рабочее место и устранить следы разлитого масла;

 -сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место;

 -собрать использованный обтирочный материал в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой;

5.2. О всех нарушениях производственного процесса прораб должен сообщить руководству.

**С ИНСТРУКЦИЕЙ**

**ОЗНАКОМЛЕН (А): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Ф.И.О., подпись, дата****)***

**Инструкцию составил:**

**Ответственное лицо по ТБ и ОТ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**