**Внимание!!!**

**Юридическая компания Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь по телефону; +7 (700) 978-57-55.**

**ТОО «………»**

**ИНСТРУКЦИИЯ №14**

**ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ**

**г. ………. 20…г**

**Генеральный Директор**

**ТОО «……»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**…………**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20….г.**

**ИНСТРУКЦИЯ № 14**

**ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ**

1. **Общие требования безопасности**

1.1. К самостоятельной работе  в качестве начальника смены    допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:   
вводный инструктаж;   
инструктаж по пожарной безопасности;   
первичный инструктаж на рабочем месте;   
инструктаж  по   электро безопасности на рабочем месте.   
1.2. Начальник смены   должен  проходить:   
повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

1.3. Начальник смены   должен знать:   
действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;   
правила по охране труда при производстве продукции;   
правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок;   
требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;   
место расположения аптечек;   
правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;   
требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;   
содержать рабочие места в чистоте и порядке;   
уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану;   
1.4. Во время работы на начальника смены   могут воздействовать следующие опасные факторы:   
-повышенная запыленность  и загазованность воздуха рабочей зоны;   
повышенная подвижность воздуха;   
повышенный уровень шума;   
отсутствие или недостаток естественного света;   
-движущиеся транспортные средства, механизмы;   
-недостаточная освещенность в темное время суток;   
-повышенное напряжение в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека.   
1.5. В целях предупреждения пожаров начальник смены    должен соблюдать следующие правила противопожарной безопасности:   
-курить только в отведенных и приспособленных для этого местах;   
-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;   
-перед закрытием помещений убедиться, что условия к загоранию в них исключены (двери закрыты, электроприборы выключены, освещение отключено, пожарная сигнализация включена, электрокары установлены в специальных для этого местах.);   
-о всех неисправностях электроприборов немедленно сообщить электрику;   
-не загромождать проходы и проезды;    
-пользоваться электронагревательными приборами необорудованных для этой цели;   
 -пользоваться временной или неисправной проводкой.   
1.6. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, начальник смены    несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить исправность технического состояния экипировочных устройств, соответствие их нормальному положению и действие световой сигнализации.   
2.2. Провести целевой инструктаж  персоналу.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При производстве работ начальник смены    должен обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, связанными с выполнением поручаемой работы.   
3.2. Начальник смены  во время работы должен следить:   
-содержанием рабочих мест в чистоте;   
-выполнением инструкций при ремонте  оборудования;   
-за нормальным освещением;   
-постоянно следить за исправностью оборудования и не допускать работу при снятых или неисправных ограждениях, блокировочных устройствах, обеспечивающих безопасность труда, не прикасаться к находящимся в движении механизмам, а также к находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.   
-лично присутствовать и руководить выполнением работ, связанных  с одновременным использованием на ограниченной производственной площадке нескольких машин или механизмов, транспортных средств, и особенно работников, с целью недопущения действий, могущих привести к травмированию работников;   
-контролировать периодически выполнение задания и состояние здоровья водителей. Лиц, в состоянии алкогольного  или наркотического опьянения к работе не допускать.   
3.3. Работы по погрузке, разгрузке и перемещению тяжестей следует производить, как правило, механизированным способом при помощи кранов, средств малой механизации.   
3.4. Погрузо-разгрузочные работы должны производиться под руководством начальник смены .

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При замеченных неисправностях применяемых машин (оборудования) и инструмента или создания аварийной обстановки при выполнении работ начальник смены  обязан;   
-прекратить работу;   
-предупредить работающих об опасности;   
-поставить немедленно в известность директора завода и способствовать устранению аварийной ситуации, а также их расследования в целях разработки противоаварийных мероприятий;   
-производить устранение самых неотложных неисправностей с соблюдением мер безопасности, изложенных в инструкции по охране труда.   
4.2. При ликвидации  загорания необходимо использовать  первичные средства  пожаротушения, организовать эвакуацию людей.   
4.4. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.   
4.5. При получении травмы работником цеха оказать медицинскую помощь, поставить в известность непосредственного руководителя  и действовать по его указаниям.  

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место (очистить от грязи и пыли оборудование и инструмент,  собрать и сложить в установленное место инструмент, приспособления.   
5.2. Снять и убрать спецодежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.

**С ИНСТРУКЦИЕЙ**

**ОЗНАКОМЛЕН (А): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Ф.И.О., подпись, дата****)***

**Инструкцию составил:**

**Ответственное лицо по ТБ и ОТ.**